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	MEMORIAL DESCRITIVO
Certificação de Fabricação de: 
“Tanques de carga rodoviária destinada ao transporte de produtos perigosos”.

	
	

	
	Portaria Inmetro nº 134 de 24 de março de 2022




	A
	DADOS GERAIS DO SOLICITANTE

	Nome / Razão Social da Empresa (Solicitante)

	

	Endereço do Fornecedor (fabricante)
	

	CNPJ
	

	Nº de Filiais
	

	Filiais inseridas no processo
	

	Processos Externos
	

	Distância entre as filiais
	

	Nº de Funcionários
	

	Capacidade de Produção (mês)
	



	B
	DADOS GERAIS DO FABRICANTE / EXPORTADOR (preencher apenas se for diferente do Solicitante)

	Nome / Razão Social da Fabricante (Exportador)

	

	Endereço completo do Fabricante/ Exportador
	País de Origem
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	DADOS GERAIS DO PRODUTO

	Família
	
	Anexo da 
Portaria nº134/2022
	
	Grupo de Produtos
Aptos ao transporte
	



	D
	Descrição dos Modelos das Famílias

	Nome comercial (Marca)
	Modelo
	Descrição
	Grupo de Produtos
Aptos ao transporte p/ modelo
	Código de Barras

	MACHADO
(Exemplo)
	SR TQ CIL 50
(Exemplo)
	Família B. Tanque para o transporte de produtos perigosos, cilíndrico, construído em aço CARBONO, PMTA de 175 kPa, compartimento único, volume máximo de 15 m³, espessura de projeto do costado 3,30 mm. Sobre chassi. (Exemplo)
	27A2
	NA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






	E
	DESCRIÇÃO TECNICAS (RESUMIDAS):

	Dos sistemas de carga e descarga: localização, válvulas, diâmetro etc.: 
	

	Do sistema de proteção contra tombamento: memorial de cálculo ou ensaios realizados (quando aplicável): 
	

	Do sistema de proteção de válvulas carga e descarga no fundo do tanque de carga (quando aplicável): 
	

	Do projeto de proteção contra colisão traseira: 
	

	Do sistema primário de alívio de pressão e posição dos dispositivos: 
	

	Do sistema secundário de alívio de pressão e posição dos dispositivos: 
	

	Do sistema de alívio de vácuo e posição dos dispositivos: 
	

	Descrição Técnica resumida do processo de construção do tanque de carga. 
	

	Tipos de juntas soldadas
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	ANEXAR (fotocópias)

	01
	Fotografia ou layout da embalagem (quando aplicável);

	02
	Manual do Usuário, Instruções de Uso e Conservação do Produto;

	03
	Última atualização do Contrato Social;

	04
	Cartão CNPJ;

	05
	CAT;

	06
	ART do responsável pelo projeto técnico do tanque de carga ou do cargo e função do responsável técnico do fornecedor;

	07
	Documentos mantendo os procedimentos dos ensaios e inspeções de rotina, realizados no modelo de tanque de carga, desde o início ao término de sua fabricação, incluindo a inspeção final de entrega, especificando os equipamentos e instrumentos utilizados e os registros efetuados;

	08
	Documentação referente a calibração e o plano de calibração dos equipamentos utilizados durante a construção e na inspeção final do tanque de carga, em laboratórios acreditados pelo RBC;

	09
	Documentos referentes ao Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, aplicáveis ao objeto a ser certificado, no caso de certificação pelos modelos 5 e 6, conforme previsto nas tabelas 2 e 3, do item 6.2.3.1 RGCP, ainda que os mesmos venham necessariamente a ser auditados pelo OCP, como previsto neste documento;

	10
	Certificado válido emitido com base na edição vigente da Norma ISO 9001 ou Norma ABNT NBR ISO 9001, que abranja o processo produtivo do objeto da certificação, se existente;

	11
	Documentação que comprove o atendimento Tratamento de Reclamações para todas as marcas comercializadas;

	12
	Descrição dos modelos, conforme Anexo 1



	O projeto técnico do modelo de tanque de carga deve estar conforme os requisitos estabelecidos no RTQ pertinente e conter, no mínimo, as seguintes informações e registros:

	A
	Memorial de cálculo da integridade estrutural, proteções contra tombamento, proteções contrachoque traseiro;

	B
	Requisitos de construção e especificações técnicas comprovando o atendimento a todos os itens gerais e específicos;

	C
	Desenhos técnicos com Croquis das localizações e tipos de juntas soldadas.




Anexo 1
	DESCRIÇÃO DO MODELO

	Modelo
	
	PMTA
	

	Grupo de Produtos
Aptos ao transporte
	

	Nº Compartimentos
	
	Volume m3
	
	Espessura mm
	

	Tipo de Tanque de Carga:
	Tipo de Carregamento:
	Geometria do tanque

	☒Autoportante
	☐Convencional
	☐Cilíndrico

	☐Sobre chassis
	☐Botton Load
	☐Policentrico

	Material: Aço Carbono
	Costado
	Calotas
	Quebra-onda
	Anteparas

	
	
	
	
	

	Espessuras mínimas admissíveis:
	
	
	
	

	Reforços Circunferenciais:
	☐ Anéis de reforço
	☐ Quebra-ondas (quando aplicáveis)

	Detalhamento específico

	Acréscimo de espessura para corrosão (quando aplicável): 
	 

	Proteção contra corrosão (quando aplicável): 
	

	Tipo de revestimento (quando aplicável): 
	Interno:                                   
	
	Externo:
	

	Volume individual dos compartimentos: 
	

	Volume total do tanque de carga: 
	

	Existência de dreno entre espações vazios:
	

	PMTA: 
	
	Pressão regulagem válvula de alívio: 
	
	Pressão de regulagem do sistema de alívio secundário:
	

	Temperatura de operação:   
	

	Bocas de visita:    
	
	Quantidades: 
	
	Diâmetro: 
	

	Tampa da boca de visita:     
	
	Fabricante:    
	
	Material:   
	

	Espessura: 
	
	Pressão de ensaio: 
	

	Existência de boca de ventilação: 
	☐ Sim              ☐ Não



	Nome do Profissional Responsável pelo Memorial Descritivo

	


	Cargo do Representante Legal
	Data
	Assinatura do Representante Legal

	
	
	



	ANÁLISE SERA REALIZADA NO FORMULARIO F003-Relatorio de análise da documentação
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